福州六和机械有限公司三期工程竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：福州六和机械有限公司

2026年4月

建 设 单 位：福州六和机械有限公司

法 人 代 表：宗绪顺

建设单位：福州六和机械有限公司(盖章)	编制单位：福建九邦环境检测科研有限公司(盖章)
电话：	电话：
邮编：	邮编：
地址：福州闽侯县青口工业投资区	地址：福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼20层2002室

目录

表一	1

表二	3

表三	13

表四	18

表五	20

表六	24

表七	25

表八	27

附图1 地理位置	30

附图2 厂区布局及周边环境关系图	31

附图3 项目车间布局图	32

附件1 环评批复	33

附件2 验收工况	34

附件3 检测报告	36

附件4 排污许可证	53

附件5 危废合同	54

附件6 自查报告	64

附件7 验收意见	68

表一

建设项目名称	福州六和机械有限公司三期工程
建设单位名称	福州六和机械有限公司
建设项目性质	扩建	行业代码	C3670汽车零部件及配件制造
建设地点	福州闽侯县青口工业投资区
建设规模	年新增铸件4800吨、锻件720吨。
本次验收规模	年新增铸件4800吨、锻件720吨。
建设项目环评时间	2005.6	开工建设时间	2005.8
调试时间	2006.9	验收现场监测时间	2026.3.16~2026.3.17
环评报告表 审批部门	福州市青口投资区建设领导小组办公室	环评报告表 编制单位	福建师范大学环境科学研究所
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/
项目投资总概算	300万美元	环保投资总概算	2万美元	比例	0.7%
项目投资	300万美元	环保投资	2万美元	比例	0.7%
验收监测依据	1、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施； 2、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号)，环境保护部，2017年11月20日； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日； 4、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），2019年12月20日； 5、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日公布； 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 7、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》HJ 706-2014； 8、《污水综合排放标准》GB8978－1996； 9、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）； 10、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023； 11、福建师范大学环境科学研究所编制的《福州六和机械有限公司三期工程环境影响报告表》（2005年6月）； 12、福州市青口投资区建设领导小组办公室关于福州六和机械有限公司三期工程环境影响报告表的批复（榕青投办〔2005〕环保39号）； 13、福建九五检测技术服务有限公司提供的编号为（JWJC260311005）的验收检测报告。
验收监测评价标准、标号、级别	根据《福州六和机械有限公司三期工程环境影响报告表》相关标准、原福州市青口投资区建设领导小组办公室的审批意见以及最新标准，本次验收监测标准如下： 废水： 项目生活污水排入市政污水管网，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级标准限值。 噪声： 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。 固废： 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求。 4、总量控制要求 （1）废水 本次验收项目无生产废水外排，生活污水经厂区内污水处理设施处理后排入市政污水管网，送往闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂处理，生活污水排放的总量控制由污水处理厂统一调配，无需另外申请。 （2）废气 本次验收项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；本次验收工程为机械铸造，无废气排放。

表二

一、工程概况： 项目建设历程 福州六和机械有限公司于2001年在福建省福州市青口投资区投资建设，主要以生产及销售汽车、机车、农用机械零部件、配件及建筑机械配件之铸件、锻件及其他汽车零件为主。该项目一期工程包括铸造和铸件加工；二期工程为冲天炉项目；三期与四期是在一、二期的基础上的扩建，主要从事机加工，五期工程为福州六和机械有限公司加工及铸造扩建工程，五期工程铸造车间在现有厂区内建设，将原有二期冲天炉拆除，利用二期冲天炉用地进行建设，加工车间在新征福州六和机械有限公司南侧青口镇文华村的土地上建设。项目各期的环评审批验收情况详见表1-1）。 表1-1 福州六和机械有限公司历年环评及验收情况 序号 环评情况 验收情况 审批项目名称 审批部门及文号 审批时间 验收项目名称 验收时间 验收部门 1 福州六和机械有限公司环境影响报告书 福州环境保护局，榕环保[2001]综184号 2001年11月28日 福州六和机械有限公司 2004年8月9号 福州市环境保护局 2 福州六和机械有限公司二期冲天炉生产项目 闽侯县环境保护局 2003年6月3日 福州六和机械有限公司二期冲天炉生产项目 2005年5月26日 闽侯县环境保护局，榕青环验[2005]4号 3 福州六和机械有限公司三期机械加工生产项目 福州市青口投资区建设领导小组办公室，榕青投办[2005]环保39号 2005年8月17日 福州六和机械有限公司三期机械加工生产项目 本次验收内容 4 福州六和机械有限公司四期机械加工生产项目 闽侯县环境保护局 2007年9月3日 福州六和机械有限公司四期机械加工生产项目 2008年6月21日 闽侯县环境保护局，候环验[2008]060号 5 福州六和机械有限公司X射线数字成像检测系统项目 福建省环保厅，闽环辐评[2013]18号 2013年6月9日 福州六和机械有限公司X射线数字成像检测系统项目 2014年9月 福州市环境保护局，榕评验[2014]97号 6 福州六和机械有限公司加工及铸造扩建工程 闽侯县环境保护局，候环保[2014]197号 2014年8月 福州六和机械有限公司加工及铸造扩建工程 2016年7月18日，闽侯县环境保护局对扩建项目进行阶段性验收，候环验[2016]25号；2018年3月建设单位委托厦门市华测检测技术有限公司对扩建项目进行整体验收。 项目三期工程主要从事机械加工，将锻件粗材及铸件粗材加工按工艺要求加工成成品。项目总投资300万美元，设计生产规模为：年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨。 2005年6月28日项目委托福建师范大学环境科学研究所编制并完成了《福州六和机械有限公司三期工程环境影响报告表》，并于2005年8月17日项目通过福州市青口投资区建设领导小组办公室审批，审批编号为（榕青投办（2005）环保39号）。2005年8月项目开工建设，2006年9月项目完成建设并试运行。福州六和机械有限公司于2024年5月7日完成了排污许可申领并取得排污许可证，排污许可证证书编号为：91350121724240245E001Q。 验收项目由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，福州六和机械有限公司组织技术人员对该项目的环保设施建设、运行状况、环境保护管理等相关内容进行调查，编制了该项目竣工验收监测方案，并委托福建九五检测技术服务有限公司承担本项目的环保设施竣工验收监测工作，最终编制了《福州六和机械有限公司项目竣工环境保护验收监测报告表》。 验收范围与内容 本次验收范围包括福州六和机械有限公司三期工程项目所在车间范围内的主体工程、三期工程机械加工生产线及其配套的环保工程；环评及环评批复落实情况；废水、废气、噪声、固废等环保设施的建设运行情况等。 （1）建设内容 三期工程项目环评设计规模为：年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨，本次验收规模为：年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨。 （2）环保设施建设情况 三期工程主要为机械加工，无废气产生；三期工程噪声主要采用隔声减震以及合理布局来降低对厂界影响；三期工程新增废水主要为职工生活废水，依托厂区内已建污水处理设施处理；三期工程新增固废主要为含油废金属屑，废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶，含油废金属屑依托厂区内已建压榨、过滤除油措施处理后回用于厂区内中频炉熔炼（中频炉熔炼不属于三期工程建设内容），废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶等危险废物暂存于厂区内已建危废暂存间内，委托邵武绿益新环保产业开发有限公司清运处置。 验收监测报告形成过程 公司组织技术人员查阅了有关文件和材料，对本项目的性质、规模、地点、建设情况、环保设施运行情况、环境保护管理情况等有关内容进行了现场勘查，并在此基础上制定了竣工环境保护验收检测方案。福建九五检测技术服务有限公司于2026年3月16日~2026年3月17日，依据验收检测方案进行了现场采样监测，并于2026年3月24日出具了编号为“JWJC260311005”的检测报告。2026年4月11日，建设单位于厂区会议室召开了福州六和机械有限公司三期工程竣工环境保护验收会。根据验收会议专家提出的整改意见，我公司完善修改，形成最终报告。 排污许可证申领情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关要求，本项目属于“三十一、汽车制造业36——85、汽车零部件及配件制造367——纳入重点排污单位名录的”中的“重点管理”。2024年5月7日福州六和机械有限公司完成排污许可证申领，编号为91350121724240245E001Q（详见附件4）。 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十一、汽车制造业36 85 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 其他 项目建设概况 6.1 地理位置及外环境关系 福州六和机械有限公司位于福州市闽侯县青口投资区青口镇白水路。福州六和机械有限公司东侧为吉特迈思（福州）钢铁制品有限公司、南侧为菜地，厂址北侧紧挨白水路（原机场路），白水路以北为福州均顺公司、东宏物流及华萱汽车配件有限公司，六和厂西侧为华艺手工品厂。项目周边为其他工业厂房，西侧42m为陶江，西侧80m为梅岭村。项目实际建设的地理位置与环评一致。本项目地理位置见附图1。项目厂区布局及周边环境关系图见附图2。 6.2 项目名称、性质及地点 项目名称：福州六和机械有限公司三期工程 建设单位：福州六和机械有限公司 建设地点：福州市闽侯县青口投资区 建设性质：扩建 总 投 资：300万美元 劳动定员：135人 建设规模：年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨。 验收规模：年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨。 6.2.1 项目主要技术经济指标一览表 项目组成及主要建设情况见表2-2。 表2-2 项目主要建设情况一览表 工程类别 项目组成 环评规划工程内容及规模 实际建设内容及规模 备注 主体工程 三期生产车间 项目用地7680m2，主要设置铸件生产区、组立区、成品储藏区 项目用地7680m2，主要设置铸件加工区、组立区、成品储藏区 与环评一致 公用工程 给水 来自市政自来水管网 来自市政自来水管网 与环评一致 排水 依托厂区污水管网系统 依托厂区污水管网系统 与环评一致 供电 区域电网供应 区域电网供应 与环评一致 环保工程 废水治理 项目无生产废水产生；切削液循环使用，切削废液作为危废处置；生活污水经厂区内的污水处理工程处理达标后排入市政污水管网，最后纳入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进行处理。 项目无生产废水产生；生活污水主要为职工生活废水，生活污水依托出厂区已建污水处理站处理后进入市政污水管网，最后纳入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进行处理。 与环评一致 废气治理 本扩建项目主要从事机械加工，生产工艺十分简单，主要过程是物理过程，无废气产生。 项目主要从事机械加工，主要过程是物理过程，无废气产生。 / 固废处理处置 金属切削废料熔渣砂芯回收利用 三期工程不涉及熔渣砂芯。 / 废金属屑经压榨、过滤除油措施达到静置无滴漏后打包压块回用于厂区中频炉熔炼（中频炉熔炼不属于三期工程建设内容）； / 喷涂生产线上少量漆渣和废水处理站少量涂装含铬污泥委托外单位焚烧炉燃烧处理，或运到青口危险废物填埋厂填埋处理 三期工程不涉及 / 炉渣、铸砂、集尘机粉尘作为普通垃圾外运或进行填埋处理，也可综合利用作为筑路或制砖材料 三期工程不涉及 / / 废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶等危险废物暂存于危废暂存间，交由邵武绿益新环保产业开发有限公司处置 / 生活垃圾分类袋装，运送至城市垃圾填埋厂进行卫生填埋 生活垃圾由环卫部门清运处置 / 噪声控制 设备选型、合理布局、为高噪声设备配备隔音、减振措施 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 / 环境风险 / 厂区现有工程设置有1个216m3消防水池，厂区设置1个36.3m3的应急池，并在厂区安装粉尘监控设施。 本次三期工程不涉及。 / 6.3 项目产品方案 企业主要产量产能见下表2-3。 表2-3 本项目产品方案一览表 产品名称 环评设计产品数量 实际生产产品数量 成品铸件 4800吨 4800吨 成品锻件 720吨 720吨 6.4 人员及工作制度 本次三期工程项目共有员工135人。全年生产时间为330天，两班制，每班12小时。
二、能源消耗、主要设备及水平衡： 主要原辅材料消耗 本次验收项目现有实际原材料为铸件粗材及锻件粗材，主要原辅材料用量消耗使用情况详见表2-4。 表2-4 原辅材料及能源消耗使用情况 序号 主要原辅材料名称 环评设计用量 实际使用 变化量 备注 1 废钢材 9600t/a 0 -9600t/a / 2 铸件粗材 / 4850t +4850t / 3 锻件粗材 / 750t +750t / 主要生产设备 本次验收项目主要生产设备及辅助设备实际建设情况详见表2-5。 表2-5 设备使用情况 序号 设备名称 环评设计数量（台） 实际数量（台） 变化量 1 数控车床 14 120 +106 2 数控钻孔机 4 4 无变化 3 DISC多轴钻孔机 2 2 无变化 4 HUB多轴钻孔机 4 4 无变化 5 DISC搪磨专用机 2 2 无变化 6 DRUM搪磨专用机 4 4 无变化 7 平衡机 2 2 无变化 8 铣床 2 2 无变化 9 油压机 20 20 无变化 10 组立台 2 2 无变化 11 普通车床 2 2 无变化 12 铣床 2 2 无变化 13 旋臂钻床 2 2 无变化 14 油压钻床 2 2 无变化 15 立式带锯机 2 2 无变化 16 切割机 2 2 无变化 17 砂轮切割机 2 2 无变化 18 气焊机 2 2 无变化 19 电焊机 4 4 无变化 20 万能刀具碎磨机 2 2 无变化 21 藤田刀具研磨机 2 2 无变化 22 双头砂轮机 4 4 无变化 水源及水平衡 本次验收三期工程项目用水主要来自市政供水管网。项目员工135人，项目用水主要分为生活用水以及生产用水。生产用水主要为切削液配比用水。 水平衡图如下附图。 附图1 三期工程水平衡图 附图2 现有全厂水平衡图 三、主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 三期工程主要从事机械加工，生产工艺十分简单，主要过程是物理加工过程。具体的生产工艺流程框图如下： 工艺流程及产污环节 附图3 原环评生产工艺流程图 附图3 现有生产工艺流程图 工程产污环节分析： 根据项目工艺流程分析可知，项目运营过程中的主要产污环节如下： ①废气：三期工程为机械加工，加工过程中使用切削液，无废气产生。 ②废水：根据建设单位提供资料，项目使用的切削液用水配比为1:25，切削液循环使用不外排，定期更换废切削液，废切削液作为危废处置。 ③噪声：三期工程运营过程中产生噪声主要为机械加工过程产生的噪声。 ④固体废物：三期工程固体废物主要为生活垃圾、含油金属屑、废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶。 具体产污工序见表2-6。 表2-6 主要污染产生环节一览表 类型 产污环节 主要污染物 措施 废水 生活污水 职工盥洗 COD、BOD5、SS、氨氮 经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，最终纳入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂集中处理 噪声 设备噪声 机械加工 噪声 合理布局、建筑隔音、距离衰减等措施 固体废物 危险废物 机加工 含油金属屑 含油金属屑经压榨除油措施达到静置无滴漏后打包压块，回用于厂区中频炉熔炼 机加工 废切削液 委托邵武绿益新环保产业开发有限公司清运处置 废油泥 设备检修 废矿物油 废空桶 生活垃圾 办公生活 职工生活垃圾 环卫部门统一清运 四、工程变化内容说明： 本次验收项目的性质、地点、生产工艺、生产规模、环保设施均与环评设计一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，具体情况如下表2-7。 表2-7 污染影响类建设项目综合重大变动清单对照情况一览表 序号 重大变动清单（摘录） 本项目变化情况说明 对照结果 1 性质：建设项目开发、使用功能发生变化的。 与环评一致 无变动 2 规模：①生产、处置或储存能力增大30%及以上的。生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。②仓储设施（储存危险化学品、危险废物）总储存能力增加30%及以上。③位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 因产品规格及设备工艺变更需求，三期工程现有数控车床数量为120台，数控车床增加106台。三期工程产品产能未增加。 不属于重大变动 3 地点：重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 与环评一致 无变动 4 生产工艺：（1）新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增加的；④其他污染物排放量增加10%及以上的。（2）物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 原材料由“废钢材”变更为“锻件粗材以及铸件粗材” 不属于重大变动 5 环保措施：①废气、废水污染防治措施变化，导致第4条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。②新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。③新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。④噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。⑤固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。⑥事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 与环评一致 无变动 本次验收项目无重大变动。

表三

项目主要污染源、污染物处理及其治理措施： 废水 三期工程生产用水主要为切削液配比用水，切削液用量为0.01t/d，切削用水配比为1:25，切削配比用水为0.25t/d。 三期工程共有员工135人，厂区不设食宿，生活用水量约为6.8t/d，生活污水排放量约为6.12t/d。项目生活废水经管道收集后排入厂区内污水处理厂处理，最终经市政污水管网排入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。 废气 根据项目生产工艺分析及现场勘查，项目无废气产生。 噪声 本次验收项目的噪声主要来源于项目生产设备运行过程中产生的噪声，建设单位主要采取以下噪声防治措施： ①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺； ②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫； ③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行； ④合理规划平面布置，将高噪声设备设置于厂区中间，设备运转期间，关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强。 采取以上措施使噪声大幅度的削减，减小项目设备噪声对周边环境的影响。 固体废物 本次验收项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、废金属屑、废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶等。 （1）含油金属屑 项目在机械加工过程中会产生废金属屑，产生量约为75t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），使用切削油进行机械加工过程中产生的含油金属屑，属于豁免类危险废物，废物编号：HW08，废物代码：900-200-08。豁免条件：含油金属屑经压榨、过滤除油措施达到静置无滴漏后打包压块交由具备主体技术资格的单位用于冶炼，利用过程可以不按危险废物管理。 项目于5期加工区设置1个机加工废金属屑区域，配套含油金属屑压榨设备，含油金属屑经压榨、过滤除油措施达到静置无滴漏后打包压块，回用于厂区中频炉熔炼（中频炉熔炼不属于三期工程建设内容）。 （2）废切削液 根据建设单位提供资料，本次验收项目废切削液主要包括机械加工工序产生的废切削液以及含油金属屑压榨过滤工序产生的废切削液。废切削液统一收集后经泵抽至过滤设施过滤后灌装暂存。 废切削液产生总量约为3.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液，废物代码900-006-09。废切削液妥善收集后暂存至危险废物暂存间中，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 （3）废油泥 废切削液统一收集经泵抽至过滤设施过滤后灌装暂存，过滤过程中有少量废油泥产生。废油泥产生总量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油泥属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-200-08。废油泥妥善收集后暂存至危险废物暂存间中，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 （4）废矿物油 根据建设单位提供资料，项目生产设施维护保养过程中有少量废矿物油产生，废矿物油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-214-08。废矿物油妥善收集后暂存至危险废物暂存间中，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 （5）废空桶 根据建设单位提供资料，生产设施维护保养过程中有少量废矿物油空桶产生，废空桶产生量约0.2t/a，切削液使用后有少量废包装空桶产生。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废空桶属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。废空桶妥善收集后暂存至危险废物暂存间中，定期委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 （6）员工生活垃圾 本项目员工共135人，均不住厂，根据建设单位提供资料，员工生活垃圾产生量约为20t/a。生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门处置。 项目固废产生情况及处置方式详见表3-1。 表3-1 项目固体废物产生情况一览表 固废属性 固体废物名称 产污工序 物理性状 现有实际产生量 (t/a) 处理与处置措施 危险废物 含油废金属 机加工 固态 75 含油金属屑经压榨除油措施达到静置无滴漏后打包压块，回用于厂区熔炼 废切削液 机加工 液体 3.3 危险废物暂存于危废暂存间内，委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置 废油泥 半固体 0.5 废矿物油 机械维修 液体 0.1 废空桶 固态 0.2 生活垃圾 生活垃圾 职工生活 固态 20 环卫部门清运处理 危废暂存间 事故应急池 污水总排放口 含油废金属压榨设备 污水处理站 规范化排污口 本次验收项目共设有1个废水排放口，已按要求建设。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1.建设项目环境影响报告表主要结论与建议 （1）结论 福州六和机械三期工程在认真落实上述环保对策措施，保证各项污染物达标排放的基础上，在拟选厂址投产经营，从环保角度考虑是可行的。 本项目环境影响报告表中对废水、废气、噪声、固废的治理要求及“三同时”落实情况见表4-1。 表4-1 环评中环保设施要求及“三同时”落实情况对照表 类别 环评设计对策措施 实际建设环保措施 落实情况 1 该厂为扩建项目，需作好“三同时”工作，在试生产一个月内应报请有关部门验收。必须做好厂区的绿化工作，绿化率不低于30%。 已按要求作好“三同时”工作 基本落实 2 铸加噪声较大的设备，必须做好隔离和半埋式等降噪措施。 车间厂房隔声，合理布局，减少对外界环境造成影响。根据福建九五检测技术服务有限公司编号为JWJC260311005的检测报告，厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值。 已落实 3 污水应切实保证纳入青口污水处理系统，杜绝无处理排放。 污水依托厂区污水处理厂处理后排放至市政污水管网，最后纳入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂处理 已落实 4 作好固体废弃物的回收清运工作，即保持工作环境的整洁，也减少二次污染。 含油金属屑经压榨除油措施达到静置无滴漏后打包压块，回用于厂区熔炼。 已落实 危险废物暂存于危废暂存间内，委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 生活垃圾收集后统一由环卫部门清运处理 5 绿化方面还将有必要继续加强，以增加优化全公司绿化环境。 已优化全厂区绿化环境。 已落实 6 每年需委托环境监测站进行常规监测2次以上。 已按排污许可技术规范中相关要求委托第三方检测单位进行自行监测。 已落实 2.审批部门审批决定 根据关于福州六和机械有限公司三期工程《建设项目环境影响报告表》的审批意见，本项目“三同时”落实情况见表4-2。 表4-2 环评批复中要求及“三同时”落实情况对照表 序号 环评批复要求 实际建设 落实情况 一 根据报告表评价的结论，原则同意你公司在闽侯县青口投资区原厂红线范围内进行三期建设。公司主要生产及销售各式工业用铸铁件、铸铁加工件及其它汽车零件等，六和三期工程主要是加工各种铸件、锻件和汽车配件等。 三期工程位于闽侯县青口投资区原厂红线范围内，主要是加工各种铸件、锻件 已落实 二 1 污水应严格雨污分流制，要配套污水处理设施，污水处理设施运行情况应有据可查。工厂只能设一个排污口，并安装污水流量计。 污水严格雨污分流制，已配套建设污水处理站，厂区设置一个排污口，并安装在线监控设备。 已落实 2 厂区内高声源设备应采取隔声、消声、减振处理，厂界噪声控制在昼间≤65db，夜间≤55db。 厂区内高声源设备已采取隔声、消声、减振处理。 已落实 3 危废应集中送至省固废中心处置，其它一般固废不得随意堆放丢弃，应设置垃圾桶，分类收集，由环卫部门及时统一处理。 危险废物暂存于危废暂存间内，委托邵武绿益新环保产业开发有限公司进行清运处置。 已落实 其它一般固废分类收集后综合利用。 已落实 生活垃圾由环卫部门及时统一处理。 已落实 三 执行污染物排放标准：污水执行GB8978-96《污水综合排放标准》表4中一级标准；金属熔化过程产生的废气排放标准执行GB9078-96《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中二级标准，其它废气执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅲ类标准。 根据福建九五检测技术服务有限公司编号为JWJC260311005的检测报告，污水排放能够符合《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准；厂界噪声能够符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类标准。 根据福建中凯检测技术有限公司编号为ZK23053045H01的检测报告，金属熔化废气排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准，其它废气符合 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 已落实 四 主要污染物允许排放总量：废水≤16000T/a，COD≤1.6T/a，B0D≤0. 32T/a， SS≤1. 12T/a。 三期工程生活污水经厂区污水处理站处理后接入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进行处理，主要废水污染物总量指标纳入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂统一调剂，不另行申请总量指标 已落实 五 你公司应严格落实报告表中各项环保治理措施，该项目建成达到生产条件后应向环保主管部门提出申请进行试生产，投入试生产三个月内应委托监测并办理环保竣工验收手续，验收合格后方可投入正式运营。 已落实各项环保治理措施，并办理环保竣工验收手续。 已落实

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1. 项目验收检测执行标准 项目验收监测执行标准如下表5-1。 表5-1 验收监测执行标准 项目类别 检测项目 执行标准 限值 废水 pH 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 6-9 SS 400mg/L COD 500mg/L BOD5 300mg/L 石油类 20mg/L NH3-N 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级 45mg/L 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 昼间≤65dB；夜间≤55dB 2. 监测分析方法 福建九五检测技术服务有限公司是经福建省市场监督管理局认证的单位（证书编号：23131205A003），监测分析人员持证上岗，监测分析仪器均定期经计量部门检定/校准并在有效使用期内。实验室分析过程按规范进行质量控制。项目验收监测各项监测因子检测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限详见表5-1。 表5-1 验收监测各项监测因子监测依据一览表 项目类别 检测项目 检测标准（方法）名称及编号（含年号） 检出限 废水 pH 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 / 悬浮物 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989 / 氨氮 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 0.025mg/L 化学需氧量 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 4mg/L 五日生化需氧量 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 0.5mg/L 石油类 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ637-2018) 0.06mg/L 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 / 5.3 监测仪器 项目验收监测所使用的仪器名称、型号详见表5-2。 表5-2 验收监测所使用仪器情况一览表 序号 仪器名称型号 仪器管理编号 检定/校准证书编号 检定/校准日期 有效期至 1 PHB-4 型便携式 pH计 JW-S- 151 AZ2563661742 2025.07.15 2026.07.14 2 BSA224S-CW 型万分之一天平 JW-S-250 AZ2562110721 2025.06.08 2026.06.07 3 酸碱两用滴定管 JW-G-06 AZ2563493535 2025.09.30 2026.09.29 4 JPSJ-605F 型台式溶解氧检测仪 JW-S-450 AZ2562634325 AZ2562634330 （温度） 2025.07.25 2026.07.24 5 721G 型可见分光光度计 JW-S-64 AZ2562110718 2025.06.08 2026.06.07 6 JLBG- 121U 型红外分光测油仪 JW-S-202 AZ2562111230 2025.07.25 2026.07.24 7 AWA6021A 型声校准器 JW-S-322 SX202507627 2025.07.22 2026.07.21 8 AWA5688 型多功能声级计 JW-S-44 25C1-41899 2025.11.21 2026.11.20 9 FYF- 1 型轻便三杯风向风速仪 JW-S- 188 Z2026N2-C061273 2026.03.03 2027.03.02 5.4 人员资质 为保证本次竣工验收监测结果的准确可靠，现场验收监测按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》等技术规范中质量控制和质量保证有关要求进行。监测期间的全过程按国家标准分析方法以及相关《质量手册》的技术要求进行。本项目委托福建九五检测技术服务有限公司（证书编号：23131205A003）进行本次验收监测任务，所有参加监测的技术人员均持证上岗。 表5-3 监测人员资质能力情况一览表 序号 姓名 分析项目 上岗证号 上岗证有效期至 1 阮柯明 采样、pH值、噪声 JWJC字第155号 2028年 09月17日 2 罗英浩 采样、pH值、噪声 JWJC字第 084号 2026年 07月18日 3 黄榕 悬浮物 JWJC字第 029号 2028年 09月 22日 4 林钰洁 五 日生化需氧量、氨氮 JWJC字第 065号 2028年 08月 09日 5 张璇 化学需氧量 JWJC字第122号 2027年06月17日 6 苏明慧 石油类 JWJC字第151号 2028年 06月 30日 5.5 监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次监测主要依据相关监测项目分析方法规定，采样前对采样仪器均进行检查，并对采样设备进行校核确保采样的准确。 表5-4 空白试验分析结果与评价表 类别 检测项目 控制方式 空白样（个） 检测结果 评价标准 单位 评价结果 废水 化学需氧量 实验空白 2 <4 <4 mg/L 合格 全程序空白 2 <4 <4 mg/L 合格 五日生化需氧量 实验空白 4 <0.5 <0.5 mg/L 合格 全程序空白 2 <0.5 <0.5 mg/L 合格 氨氮 试剂空白 1 0.009（吸光度） 吸光度≤0.030 / 合格 1 0.011（吸光度） 吸光度≤0.030 / 合格 实验空白 1 0.019（吸光度） 吸光度≤0.060 / 合格 1 0.022（吸光度） 吸光度≤0.060 / 合格 全程序空白 2 <0.025 <0.025 mg/L 合格 石油类 实验空白 1 <0.06 <0.06 mg/L 合格 全程序空白 2 <0.06 <0.06 mg/L 合格 表5-5 现场平行双样分析结果与评价表 类别 检测项目 样品数（个） 平行样（个） 相对偏差（%） 评价标准（%） 结果评价 废水 pH值 8 2 0.0（绝对差值） 允许差±0. 1pH单位 合格 化学需氧量 8 2 1.7~4.8 ≤10 合格 氨氮 8 2 2.6~3.3 ≤8 合格 表5-6 实验室平行双样分析结果与评价表 类别 检测项目 样品数（个） 平行样（个） 相对偏差（%） 评价标准（%） 结果评价 废水 化学需氧量 8 1 3.3 ≤10 合格 五 日生化需氧量 8 2 -0.7~3.5 ≤20 合格 氨氮 8 2 1.3~3.9 ≤8 合格 表5-7 实验有证标准物质分析结果与评价表 类别 检测项目 标准物质编号 标准值 不确定度 检测结果 单位 相对误差（%） 评价标准 结果评价 保证值范围 相对误差（%） 废水 化学需氧量 25A-2001191-4 65.0 5.5 65.4 mg/L / 59.5~70.5 / 合格 五日生化需氧量 25A-B24110323-38 23.2 2.0 23.6 mg/L / 21.2~25.2 / 合格 25A-B24110323-38 23.2 2.0 23.8 mg/L / 21.2~25.2 / 合格 氨氮 26A-2005208-4 5.03 0.18 5.04 mg/L / 4.85~5.21 / 合格 26A-2005208-4 5.03 0.18 5.04 mg/L / 4.85~5.21 / 合格 石油类 25A-337214- 19 14.1 1.3 15.0 mg/L / 12.8~ 15.4 / 合格 5.7 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在监测前后用标准发声源进行校准，测量前后校准声级差值小于0.5dB(A)，校准结果为合格。 表5-8 噪声仪校准结果 仪器名称型号及编号 校准日期 测量前校准示值（dB） 测量后校准示值（dB） 示值偏差 （dB） 评价标准 （dB） 结果评价 AWA5688型多功能声级计 （JW-S-44） 2026年03月16日 昼间 93.8 93.8 0.0 不超过±0.5 合格 夜间 93.8 93.8 0.0 不超过±0.5 合格 2026年03月17日 昼间 93.8 93.8 0.0 不超过±0.5 合格 夜间 93.8 93.8 0.0 不超过±0.5 合格

表六

验收监测内容： 1.验收内容 根据项目环评批复及环评报告表要求，为了解项目废气、噪声是否能够达标排放，项目委托福建九五检测技术服务有限公司对以下污染源进行检测，具体监测内容如下： 表6-1 验收监测内容 样品类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 污水总排放口S1 pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类 4次/天，2天 噪声 厂界（N1~N4） 等效连续A声级Leq 1次/天、2天（昼夜各一次间） 2.验收监测点位图 采样点位图

表七

验收监测工况及监测结果： 1. 验收监测工况 本次验收项目年加工铸件4800吨、年加工锻件720吨，检测期间，企业正常生产，环保设施运行正常，符合验收监测条件。项目年运行330天，两班制，每班12h。验收监测期间生产工况见下表7-1。 表7-1 项目验收监测工况 日期 生产产能 运营负荷(%) 2026.3.16 铸件14吨 96.3 锻件2吨 91.7 2026.3.17 铸件13.6吨 93.5 锻件1.8吨 82.5 2.验收监测结果： 福建九五检测技术服务有限公司于2026年1月19日~1月20日对建设单位废水及噪声进行了监测，具体监测结果如下： 2.1、废水 本次验收对项目废水进行了监测，具体监测结果如下。 表7-2 废水检测结果 根据监测结果，项目废水pH值排放浓度范围为7.6~7.7；悬浮物排放最大浓度为69mg/L；氨氮排放最大浓度为39.3mg/L；化学需氧量排放最大浓度为212mg/L；五日生化需氧量排放最大浓度为72.6mg/L，石油类排放最大浓度为0.21mg/L，废水排放浓度值能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级。 2.2噪声 本次噪声监测共布设4个噪声监测点进行项目厂界噪声调查监测，具体监测结果如下。 表7-5 厂界噪声检测结果 根据表7-5噪声监测结果可知，项目厂界监测点昼间噪声值为58.2~64.2dB(A)，夜间噪声值为50.1~53.4dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

表八

验收监测结论： 福州六和机械有限公司在项目验收监测期间，其生产工况达到75%以上，项目主要污染源有：废气、废水、噪声和固体废物。根据相关法律法规及规范技术、福建九五检测技术服务有限公司出具的编号为JWJC260311005的检测报告，本次验收监测得出结论如下： 1、废水 本次验收项目生产用水主要为切削液配比用水，切削液循环使用不外排，并定期更换切削废液。项目生活污水依托厂区污水处理站处理后排放至市政污水管网，最终排入闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂进一步处理。依据检测结果，外排污水排放浓度值能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B级。 2、废气 根据项目生产工艺分析及现场勘查，本次验收项目主要为机械加工，无废气产生。 3、噪声 本次验收项目的噪声主要来源于机械加工时产生的噪声。项目厂界监测点噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。 4、固废 本次验收项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、废金属屑、废切削液、废油泥、废矿物油、废空桶等。 建设单位按相关要求建设一般工业固废暂存间，一般工业固体废物暂存区位于厂区东侧，一般工业固体废物分类收集后暂存，由企业综合利用。 建设单位按相关要求建设危险废物暂存间，危险废物暂存间位于厂区东侧，面积约130m2。危险废物统一收集后暂存于危废暂存间内，由邵武绿益新环保产业开发有限公司清运处理。 生活垃圾定点收集后由环卫部门清运处置。 5、总量控制 本次验收项目无生产废水外排，生活污水经厂区内污水处理站处理后排入市政污水管网，送往闽侯县青口汽车工业开发区污水处理厂统一处理，生活污水排放的总量控制由污水处理厂统一调配，无需另外申请。 综上所述：该项目已按要求进行了环境保护设施建设，环保设施运行正常，监测结果可满足相关污染物排放标准要求，建议通过本次竣工环境保护验收。 福州六和机械有限公司 2026年4月

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)： 填表人(签字)： 项目经办人(签字)：

建设 项目	项目名称	福州六和机械有限公司	项目代码	/	建设地点	福州闽侯县青口工业投资区
行业类别	C3670汽车零部件及配件制造	建设性质	新建 改扩建 技术改造	项目厂区中心经度/纬度	N：25°53′26.697″； E：119°22′39.638″
设计生产能力	年新增铸件4800吨、锻件720吨。	实际生产能力	年新增铸件4800吨、锻件720吨。	环评单位	福建师范大学环境科学研究所
环评文件审批机关	福州市青口投资区建设领导小组办公室	审批文号	榕青投办(2005)环保39号	环评文件类型	报告表
开工日期	2005年8月	竣工日期	2006年9月	排污许可证申领时间	2024年5月7日
环保设施设计单位	/	环保设施施工单位	/	本工程排污许可证编号	91350121724240245E001Q
验收单位	福建九邦环境检测科研有限公司	环保设施监测单位	/	验收监测时工况	89.5%
投资总概算（万美元）	300	环保投资总概况（万美元）	2	所占比例（%）	0.7
实际总投资（万美元）	300	实际环保投资（万美元）	2	所占比例（%）	0.7
废水治理(万元)	/	废气治理(万元)	/	噪声治理(万美元)	1	固废治理(万美元)	0.5	绿化及生态(万美元)	0.5	其它(万元)	/
新增废水处理设施能力	/	新增废气处理设施能力	/	年平均工作时间	330天（7920小时）
运营单位	福州六和机械有限公司	运营单位统一社会信用代码	91350121724240245E	验收时间	2026.3.16~2026.3.17
污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)
废 水	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
化学需氧量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氨 氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
石油类	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
废 气	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二氧化硫	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
氮氧化物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
颗粒物	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
非甲烷总烃	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
工业固体废物	/	/	/	0.00791	0.00791	0	/	/	0	/	/	0

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量—万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。

附图1 地理位置

附图2 厂区布局及周边环境关系图

**

附图3 项目车间布局图

备注 本次验收内容 附件1 环评批复

附件2 验收工况

附件3 检测报告

附件4 排污许可证

附件5 危废合同

附件6 自查报告

附件7 验收意见